A kiinduló hálózat: **100.110.120.64 /26**

* **LAN A** – legkevesebb **4** cím
* **LAN B** – legkevesebb **28** cím
* **LAN C** – legkevesebb **12** cím

A PC-k IP-címe **az alhálózat első**, az alapértelmezett átjáró címe **alhálózat utolsó** érvényes címe legyen!

A kitöltendő cellákat \* jelöli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alhálózat** | **Első cím** | **Utolsó cím** | **Alhálózati maszk** |
| **LAN A** | \* | \* | \* |
| **LAN B** | \* | \* | \* |
| **LAN C** | \* | \* | \* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eszköz** | **IP-cím** | **Alhálózati maszk** | **Alapértelmezett átjáró** |
| **VLSM-PC-A** | \* | \* | \* |
| **VLSM-PC-B** | \* | \* | \* |
| **VLSM-PC-C** | \* | \* | \* |