|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eszköz** | **Interface** | **IPv4-cím** | **Alhálózati maszk** | **Alapértelmezett átjáró** |
| **Rest Router** | GigabitEthernet0/0 | 202.11.19.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| GigabitEthernet0/1 | 202.22.1.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| Serial0/1/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| **Internet Router0** | Serial0/1/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| Serial0/1/1 | 10.0.0.5 | 255.255.255.252 | N/A |
| **Internet Router1** | Serial0/1/0 | 10.0.0.6 | 255.255.255.252 | N/A |
| GigabitEthernet0/0 | 202.11.20.1 | 255.255.255.128 | N/A |
| **Owner PC** | FastEthernet0 | 202.11.20.10 | 255.255.255.128 | \* |
| **Office SW** | VLAN1 | 202.22.19.254 | 255.255.255.0 | \* |
| **Office PC** | FastEthernet0 | 202.11.19.20 | 255.255.255.0 | \* |
| **WEB Server** | FastEthernet0 | 202.11.19.30 | 255.255.255.0 | \* |
| **Kitchen PC** | FastEthernet0 | 202.22.1.10 | 255.255.255.224 | \* |
| **FryingNemo WIFI** | Internet | 202.22.1.20 | 255.255.255.224 | \* |
| LAN | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| **Cassa** | FastEthernet0 | 202.22.1.30 | 255.255.255.224 | \* |
| **Guest** | Wireless0 | Dinamikusan kap IP-címet FryingNemo WIFI Routertől | | |
| **Order** | Wireless0 | Dinamikusan kap (fenntartott) IP-címet FryingNemo WIFI Routertől | | |